京广线韶广段接触网附加导线大修工程甲供物资二次招标公告

（招标编号：GDWZ-2023-02）

## 1．招标条件

本招标项目京广线韶广段接触网附加导线大修工程根据《京广线韶广段接触网附加导线大修工程概预算审查表》(〔2023〕计审深大字003-001号)批准建设。招标人为广深铁路股份有限公司广州供电段，招标项目资金来自大修资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对京广线韶广段接触网附加导线大修工程甲供物资采购进行公开招标。

## 2．项目概况与招标范围

**2.1项目概况：**

本次项目为京广线韶广段接触网附加导线大修工程,总投资9981854.1088元,由广深铁路股份有限公司出资，集团公司已下达投资计划。

**2.2招标内容：**详情见招标公告附表。

## 3．投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求[[1]](#footnote-2)：见招标公告附表。

3.2 本次招标 不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

## 4．诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5．招标文件的获取

5.1（B） 凡有意参加投标者，请于2023年5月6日09时至2023年5月12日16时（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将汇款凭证扫描件发送到crmscgz03@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

5.2 招标文件每套售价 500 元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。**招标文件发票获取：投标人在购买完招标文件后须在中国铁物电子招投标平台（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成注册。**注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中投标人录入的开票信息开具标书款发票（投标人须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

帐号：7005007

5.3本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

5.4购买招标文件后未参加投标的，招标人将根据《中国铁路总公司物资供应商信用评价管理办法》（铁总物资〔2018〕171号）的规定，对其进行供应商年度信用评价。

5.4原已购买招标文件的投标人，如继续参加本次投标，请于本次招标文件发售时间内，进行线上购买招标文件，并根据招标公告5.1要求将资料发送至招标代理邮箱，无须再次缴纳标书款费用，免费更换招标文件。

## 6．投标文件的递交

6.1（B） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年5月31日10时00分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。纸质投标保函原件和含电子投标文件的U盘等资料采用现场递交方式，递交时间为2023年5月 31日9时00分至2023年5月31日10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.2（A） 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒*收。*

6.2（B） 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网、国铁采购平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

## 8．联系方式

招 标 人：广深铁路股份有限公司广州供电段

地 址：广州市越秀区广园西路90号

邮 编：510010

联 系 人：杨工

电 话：020-61350423

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地 址：广州市越秀区中山一路65号中国铁物二楼

邮 编：100036

联 系 人：靳工、刘工

电 话：13076865531、19521229018

电子邮件：Crmscgz2019@163.com

开户银行：交通银行北京西单支行

账 号：7005007

广深铁路股份有限公司广州供电段

2023年5月5日

**招标公告附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格  型号 | 计量  单位 | 需求  数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| 一 | **WZ-01** |  |  |  |  |  | 500/套 |  |
| 1 |  | 单极隔离开关 电动 |  | 台 | 4 | 1.营业范围：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商或代理商。代理商须取得生产商的唯一授权。  2.许可和认证要求：投标产品(悬式绝缘子 XWP2-70、单极隔离开关、避雷器)须具有铁路专用产品认证机构出具的铁路专用产品认证证书。  3.生产能力：投标人须具有在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，有符合国家规定标准的检测和检验合格的专业生产设备及相应的生产能力，满足招标人施工进度的要求。  4.财务能力：投标人需提供三年（2019年-2021年）注册会计师事务所出具有效的审计报告，投标人有良好的财务状况，持续经营无亏损；具有良好的企业社会信誉。  5.质量保证能力：投标人提供的投标货物(单极隔离开关)须提供国家铁路产品质量监督检验中心（原铁道部产品质量监督检验中心）近三年出具的GW4-27.5kV/2000A型号检测报告和须供国家权威检测机构（CMA和CNAS标志国家级认证的试验室）出具电动操作机构电磁兼容的检测报告（按照GB和IEC标准）。投标人及投标物资的生产企业应具有完善有效的ISO9000系列产品质量保证体系认证。  6.供货业绩：①隔离开关须提供三年有效期内(2020年-2022年)，不少于三份的铁路路局的27.5kV隔离开关运行业绩证明，并盖有铁路局供电部公章。②避雷器近三年内普速铁路供货业绩，并稳定可靠开通运行一年（含）以上，需提供供货合同和站段及以上业务部门或业务处室盖章的业绩证明。③悬式绝缘子须具有至少一条铁路专线近三年(2020年-2022年)的供货业绩数量不少于1000片的证明，需提供供货合同和站段及以上业务部门或业务处室盖章的业绩证明。④铝包钢芯铝绞线须具有至少四条铁路专线近五年(2018年-2023年)内时速160km及以上供货业绩，需提供供货合同和站段及以上业务部门或业务处室盖章的业绩证明。  7.履约信用：投标人应提供满足上述“供货业绩” 要求的业绩中的买方出具的良好履约情况证明。  8.本包件招标不接受联合体投标。 |  |  |
| 2 |  | 开关托架 SJL56 |  | 套 | 202 |  |  |
| 3 |  | G150柱开关支架 |  | 套 | 4 |  |  |
| 4 |  | 操作机构托架 GL06(G15)-87 |  | 套 | 4 |  |  |
| 5 |  | 隔离开关操作杆 Φ32 |  | m | 26.4 |  |  |
| 6 |  | 避雷器 |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 |  | 避雷器托架 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8 |  | 避雷器固定架 BL01-87 |  | 套 | 4 |  |  |
| 9 |  | 悬式绝缘子 XWP2-70 |  | 套 | 1080 |  |  |
| 10 |  | 针式绝缘子 P-10T |  | 个 | 1714 |  |  |
| 11 |  | 软铜绞线 |  | kg | 209.81 |  |  |
| 12 |  | 接触线电联接线夹 JX、JT |  | 套 | 36 |  |  |
| 13 |  | 承力索电联接线夹 C型 |  | 套 | 8 |  |  |
| 14 |  | 承力索电联接线夹 CT型 |  | 套 | 75 |  |  |
| 15 |  | 铝包钢芯铝绞线 |  | kg | 298623.4 |  |  |
| 16 |  | 镀锌普通钢柱 G250/15 Q235 |  | 个 | 18 |  |  |

1. “投标人应具备的资格要求”应根据采购设备品种特点及建设单位实际需要，在以下内容中参考且不限于选择使用：资质要求/财务要求/业绩要求/信誉要求/其他要求。 [↑](#footnote-ref-2)