广珠城际道岔监测设备更新改造甲供物资招标公告

（招标编号：WZ-2023-45）

## 1．招标条件

本招标项目广珠城际道岔监测设备更新改造工程根据《广珠城际2023年技术改造投资计划》（广珠城际计〔2023〕更字第01号）。批准建设。招标人为广深铁路股份有限公司广州电务段，招标项目资金来自技改资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对广珠城际道岔监测设备更新改造甲供物资采购进行公开招标。

## 2．项目概况与招标范围

**2.1项目概况：**

广珠城际道岔监测设备更新改造,本项目采购物资仅涉及单项概算表中部分物资（道岔缺口监测报警主机、客户终端、采集分机等），共计 3316005 元,由广东广珠城际轨道交通有限责任公司出资，集团公司已下达投资计划。

**2.2招标内容：**详情见招标公告附表。

## 3．投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求[[1]](#footnote-1)：见招标公告附表。

3.2 本次招标 不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

## 4．诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5．招标文件的获取

5.1（B） 凡有意参加投标者，请于2023年 10月28日9时至2023年11月3日16时（北京时间，下同），登录广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载电子招标文件。

下载电子招标文件需要说明的有关事宜具体为：通过广州公共资源交易中心网上进行单位相关信息录入登记，同时将汇款凭证扫描件发送到crmscgz03@163.com，此为获取招标文件确认的重要依据。登记成功并经确认后，通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）下载招标文件等资料。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及电子签章，办理详情参见广州公共资源交易网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

5.2 招标文件每套售价 500 元，售后不退。投标人须在购买招标文件前将招标文件款电汇、网汇（不接受个人汇款）至下述指定账号，同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段（包件）号。投标人拟申请多个标段（包件）的，必须分别购买多个标段（包件）的招标文件。**招标文件发票获取：投标人在购买完招标文件后须在中国铁物电子招投标平台（http://www.bidding-crmsc.com.cn）完成注册。**注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中投标人录入的开票信息开具标书款发票（投标人须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。

招标代理账号：

开户银行：交通银行北京西单支行

开户名称：中铁物总国际招标有限公司

帐号：7005007

5.3本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

5.4购买招标文件后未参加投标的，招标人将根据《中国铁路总公司物资供应商信用评价管理办法》（铁总物资〔2018〕171号）的规定，对其进行供应商年度信用评价。

## 6．投标文件的递交

6.1（B） 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年11月22日10时00分，投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心网站（建设工程新交易系统）（http://www.gzggzy.cn/）递交电子投标文件。纸质投标保函原件和含电子投标文件的U盘等资料采用现场递交方式，递交时间为2023年11月22日9时00分至2023年11月22日10时00分，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.2（A） 逾*期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。*

*6.2（B） 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。*

## 7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、国铁采购平台上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

## 8．联系方式

招 标 人：广深铁路股份有限公司广州电务段

地 址：广州市天河区沾益直街4号

邮 编：510010

联 系 人：黄工

电 话：020-61346156

招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地 址：广州市越秀区中山一路65号中国铁物二楼

邮 编：100036

联 系 人：靳工、刘工

电 话：13076865531、19521229018

传 真：/

电子邮件：Crmscgz2019@163.com

网 址：/

开户银行：交通银行北京西单支行

账 号：7005007

广深铁路股份有限公司广州电务段

2023年10月27日

**招标公告附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 需求数量 | 投标人资格条件 | 招标文件售价（元） | 备注 |
| 一 | **WZ-01** | **道岔监测设备** |  |  |  |  | 500/套 |  |
| 1 |  | 道岔缺口监测报警主机（含站机机柜、工控机、交换机、通信主机、配电箱、显示器等） | 见技术规格书 | 套 | 8  | 1.营业范围：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册，能独立承担民事责任的生产商。代理商须取得生产商的唯一授权。2.许可和认证要求：投标产品（道岔监测）属于国家铁路局铁路产品范围，投标人须提供相关有效证明文件，或投标产品（道岔监测）满足铁路总公司《道岔缺口监测技术条件规范》（运电信号函【2015】315号）的要求。3.生产能力：投标人须具有本次招标物资设备生产经验或销售经验，在人员、设备、资金等方面具有相应能力，满足招标人施工进度的要求。4.财务能力：投标人需提供三年（2020年-2022年）注册会计师事务所出具有效的审计报告，投标人有良好的财务状况，持续经营无亏损；具有良好的企业社会信誉。5.质量保证能力：投标设备须提供CMA认证或CAL或CNAS实验室认可的检测机构出具的产品质量检验报告。6.供货业绩：投标人须须具有投标产品具有开通运营一年及以上的速度不小于200km/h高速铁路／城际铁路／客货共线铁路应用业绩。在满足上述要求的业绩中道岔缺口监测设备在同一条速度不小于200km/h高速铁路／城际铁路／客货共线铁路的应用数量不少于3套车站设备。以上均须提供供货合同（须含项目名称、合同清单（可隐去价格）和合同各方盖章页）。 7.履约信用：投标人应提供满足上述“供货业绩” 要求的业绩中的买方出具的良好履约情况证明。8.本包件招标不接受联合体投标。 |  |  |
| 2 | 客户终端（含客户端电脑、声光报警等） | 见技术规格书 | 套 | 10  |  |  |
| 3 | 采集分机（ 视频型） | 转辙机采集分机  | 套 | 233 |  |  |
| 4 | 采集分机（ 视频型） | 密检器采集分机  | 套 | 114  |  |  |
| 5 | 油压传感器  | 见技术规格书 | 套 | 118  |  |  |
| 6 | 油位传感器  | 见技术规格书 | 套 | 118  |  |  |
| 7 | 通信传输中继器（含隔离模块） | 见技术规格书 | 套 | 42  |  |  |
| 8 | 电源防雷模块  | 见技术规格书 | 个 | 34  |  |  |
| 9 | 信号防雷模块  | 见技术规格书 | 个 | 34  |  |  |
| 10 | 集中监测接口费（修改及调试）  | 见技术规格书 | 站 | 8  |  |  |
| 11 | 既有电源屏扩容（修改及调试，含模块）  | 见技术规格书 | 站 | 5  |  |  |

1. “投标人应具备的资格要求”应根据采购设备品种特点及建设单位实际需要，在以下内容中参考且不限于选择使用：资质要求/财务要求/业绩要求/信誉要求/其他要求。 [↑](#footnote-ref-1)